Turbo Assembler	 Version 4.1	    02/03/05 17:54:46	    Page 1
crlf.asm
sub-module crlf


      1					      title sub-module crlf
      2					       extrn  display  : far
      3	0000			     code     segment 'CODE'
      4					      public crlf
      5					      assume cs:code, ds:dcode
      6				     ;--------------------
      7	0000			     crlf      proc    far  ; перевод курсора в	следующую строку
      8	0000  52			       push dx	    ; сохранение используемого регистра
      9	0001  B2 0A			       mov  dl,10
     10	0003  9A 00000000se		       call display
     11	0008  B2 0D			       mov  dl,13
     12	000A  9A 00000000se		       call display
     13	000F  5A			       pop  dx	    ; восстановление используемого регистра
     14	0010  CB			       ret
     15	0011			     crlf      endp
     16				     ;----------------------
     17	0011			     code      ends
     18
     19	0000			     dcode     segment
     20	0000			     dcode     ends
     21
     22					       end
Turbo Assembler	 Version 4.1	    02/03/05 17:54:46	    Page 2
Symbol Table
sub-module crlf



Symbol Name		Type   Value			   Cref	(defined at #)

??date			Text   "02/03/05"
??filename		Text   "crlf	"
??time			Text   "17:54:46"
??version		Number 040A
@Cpu			Text   0101H
@FileName		Text   crlf
@WordSize		Text   2			   #3  #19
@curseg			Text   dcode			   #3  #19
crlf			Far    code:0000		   4  #7
display			Far    ----:---- Extern		   #2  10  12

Groups & Segments	Bit Size Align	Combine	Class	   Cref	(defined at #)

code			16  0011 Para	none	CODE	   #3  5
dcode			16  0000 Para	none		   5  #19
